Folie P1a

Eine einfache Protokollsprache P1

Darstellungsform: Blockdiagramm

16 8 1 Bitpositionen

                                                   `P´ 1 Protokollkennung

                                                  von an Adreßangaben

                                                      n 1. Zeichen der Nachricht Länge der Nachricht,

         2. Zeichen der Nachricht ...

                                                     ... ... Nachricht

  (n-1). Zeichen der Nac h richt n. Zeichen der Nachricht

Protokollkopf (dunkelgrau unterlegt) erscheint als Vorspann zu der eigentlichen

Nachricht.

· Kennung  des Protokolls:

          Binäre Kodierung des Zeichens `P´ im ASCII˘Code,

          Binäre Kodierung der Zahl 1

· �von^ und �an^:

          Binäre Kodierung der Kennummern von Absender und Adressat der Nac h richt

          (Zahlen zwischen 0 und 254)

· �n^: Länge der Nachricht

          (zwischen 1 und 255, Länge 0 macht keinen Sinn).

                                Anzahl der zu übertragenden Zeichen = Länge der Nachricht  + 5

�Overhead^