Folie P3

Eine Protokollsprache P3 für paketweise Übermittlung

Darstellungsform: Blockdiagramm

16 8 1

                                                        `P´ 3

                                                                    Laufende Nummer des Paketes

                                                                      Anzahl noch folgender Pakete

        1. Zeichen der Teilnachricht 2. Zeichen der Teilnachricht

                                                           ... ...

 (n-1). Zeichen der Teilnac h richt n. Zeichen der Teilnachricht

· Zerlegung der Nachricht in Teilnachrichten

· Protokollkopf  als Vorspann zu jeder einzelnen Tei l nachricht.

Versendung eines Paketes (Protokoll P3) mit dem Protokoll P2:

16 8 1

                                                        `P´ 2

                                                       von an

                                                       n+6 `P´

                                                            3 Laufende Nummer...

                                    ...des Paketes Anzahl noch ...

                          ...folgender Pakete 1. Zeichen der Teilnachricht

        2. Zeichen der Teilnachricht ...

                                                           ... ...

 (n-1). Zeichen der Teilnac h richt n. Zeichen der Teilnachricht

                                                                                                          Prüfsumme